[image: image2.png]


(      
[image: image1.png]




	לחץ קלות על הלחצן הימני ( (טמפ') או הלחצן השמאלי ( (רוח).
	הפעלה
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	לחץ בו-זמנית על שני הכפתורים למשך שניה אחת לפחות.
	כיבוי
	2

	המכשיר כבה אוטומטית לאחר 36 שעות בכדי לאפשר מדידות סטטיסטיות.
	כיבוי אוטומטי
	3

	על פי בחירתך, המכשיר מסוגל להציג את מהירות הרוח ביחידות של קשרים (KNOTS), ק'מ/שעה (KM/H), מילים/שעה (MPH), מטר/שניה (S/M). לבחירת יחידת המדידה לחץ על הלחצן השמאלי עד להופעת היחידה הרצויה ועזוב.
	יחידות מדידה למהירות הרוח
	4

	מהירות רוח מכסימלית מוצגת בקביעות על הצג (בשורה העליונה), הסימן MAX מופיע בצידו השמאלי של המספר. לחיצה קצרה על הלחצן השמאלי מציגה את המהירות הממוצעת של הרוח. מהירות זו נמדדת מרגע הדלקת המכשיר, או מרגע איפוסו. הסימן AV מופיע על המסך למשך שתי שניות.
	מהירות רוח "מכסימלית" ו"ממוצעת"
	5

	זו מהירות רוח המחושבת כממוצע המהירות בכל שתי השניות. מהירות זו מוצגת בקביעות במרכז הצג בספרות גדולות.
	מהירות רוח "עכשווית"
	6

	סולם "בופור" מוצג בסקלה בצידו השמאלית התחתונה של המכשיר בכל זמן שקיימת תצוגה של מהירות רוח "עכשווית".
	סולם "בופור"
	7 

	על פי בחירתך יציג המכשיר את הטמפ' במעלות צלזיוס ( C ) או במעלות פרנהייט ( F ).  לבחירת יחידת המדידה לחץ על הלחצן הימני עד להופעת היחידה הרצויה ועזוב.
	יחידות מדידה לטמפרטורה
	8

	גורם הצינון של הרוח הוא חישוב של השפעת הרוח על הטמפ', ככל שמהירות הרוח עולה מאבד כל גוף מחומו במהירות גבוהה יותר. קיימת סכנה לאיבוד חום מואץ ומוגזם. בכדי לקבל באופן מיידי מהי הטמפרטורה המשפיעה על גופך, לחץ על הכפתור הימני, כאשר מופיעה דמות אדם עם חיצים, לחץ פעם נוספת,
	גורם הצינון של הרוח
	9

	לחץ על הכפתור הימני. כאשר מופיע הסימן , MIN, לחץ פעם נוספת.
	טמפ' מזערית (MIN)
	10

	לחץ על הכפתור הימני. כאשר מופיע הסימן , MAX, לחץ פעם נוספת.
	טמפ' מירבית (MAX)
	11

	לחץ על הכפתור הימני. כאשר לא  מופיע כל סימן, לחץ פעם נוספת.
	טמפ' "עכשווית"
	12

	לחץ על הכפתור הימני להפעלת מעבר אוטומטי בין ארבעת החיוויים של הטמפרטורה.
	מעבר אוטומטי בין חיוויי הטמפ'
	13

	במכשיר ישנה סוללה 2032CR המיועדת לפעול שנתיים בעבודה אינטנסיבית. להחלפתה, יש לפתוח את המכסה שבתחתית המכשיר החלף את הסוללה הישנה בחדשה, תוך השגחה על קוטביות נכונה.
	החלפת הסוללה
	14

	נעשה ע'י הוצאת הסוללה.
	איפוס (RESET)
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