טיסה לחו"ל-המדריך לטיס החובב



פרק א- ההכנות

כמו בכל טיסה, גם טיסה לחו"ל דורשת הכנות מפורטות. "אני כבר אסתדר" לא עובד פה.

למה להשאיר לטיסה דברים שניתן לבצע על הקרקע בשקט בבית על כוס קפה?

לטיסה עצמה תשאיר את הקשיים שלה. לא נעים להיתפס באויר עם המכנסיים למטה, ומה שגרוע ומסוכן יותר זה להתברבר באזור השדה שבו ברצונך לנחות ללא התמצאות, או להסיע בשדה זר ולהיכנס למסלול הסעה לא שלך.

ולכן, שנס מותנים וגש לעבודה מספר שבועות לפני הטיסה.

מה עליך להכין?,   הנה הרשימה לפניך:


מפות


תכנון תואי הטיסה


מסמכים של המטוס ושלך


ציוד עזר לניווט וקשר


ציוד עזר לטיסה מעל הים


ציוד עזר אישי


אשור בטחוני (גם אם לא חובה)


אשור משדה ההמראה בארץ


GENERAL DECLARATION

אישורים מרשויות זרות


NOTAM 


מרשה טיסה (FLIGHT PLAN )

(-) מפות-

חובה עליך להצטייד במפות הרלוונטיות הדרושות לטיסה באזורים שבהם תעבור.

ניתן להשיג מפות אלה במשרדי JEPPESEN בגרמניה, לפי הכתובת:

Jeppesen GmbH

Frankfurter st. 233

D-63263 Neu-Isenburg

POBox 1535

D-63235 Neu-Isenburg

Germany

Tel: 49-(0) 6102508250
Fax: 49(0) 6102 508282

Email:  fra-services@jeppesen.com
מפות VFR של שדות תעופה והאזורים שלהם  

החברה מספקת סט מפות למדינה תחת השם    ”TRIP KIT”
סט כזה כולל הנחיות לטיסת VFR במדינה, נתונים על כל שדה ומפת גישת VFR לכל שדה.
ברשותך חיבות להיות המפות של יוון, אוסטריה ורצוי, אך לא הכרחי, גם של מקדוניה, בוסניה ויוגוסלביה הנמכרות כ"קיט" אחד.

העלות:
1. מפות VFR של יוון 
32.25 יורו
2. מפות VFR של אוסטריה
33.75 יורו
3. מפות של יוגוסלביה, מקדוניה ובוסניה
32.25 יורו
מפת VFR+GPS  של מדינה

מפות אלה  מכסות את המדינה כולה והן כוללות אינפורמציה מפורטת על אזורי שדות, אזורים אסורים לטיסה, תוואי טיסת ראיה במדינה, נתונים טופוגרפיים ועוד.

לא לכל מדינה קיימת מפה כזו.

העלות:

מפת אוסטריה (מקופלת)
9.95 יורו

מפות IFR- (ENROUTE CHART)

היות ורוב הטיסה מתבצעת בנתיבי IFR, בשימוש נקודות הצטלבות (INTERSECTION), ובעזרת עזרי ניווט (VOR ו-NDB ) המופיעים על מפות אלה, יש כמובן להצטייד במפות IFR המכסות את תוואי הטיסה.

העלות:

מפת   E(H/L)    1,2 ישראל רודוס
4.5 יורו 

מפת   E(LO) 11,12 רודוס סלוניקי
4.5 יורו 

מפת   E(LO) 13,14 סלוניקי וינה
4.5 יורו 

דפיות גישת מכשירים- (לא חובה)

במידה והנך בעל הגדר מכשירים, רצוי שיהיו באמתחתך סט דפיות לגישת מכשירים לכל השדות בהם אתה עומד לנחות, לשדות אלטרנטיביים ולכל שדה משמעותי בדרכך, במידה ותצטרך להשתמש בו לשעת חירום.

סט דפיות לשדה כולל נתונים על המסלולים, גישות, הנמכות ויציאות

העלות:

סט דפיות לשדה
8 יורו

כאשר אתה מזמין חבילת מפות, יש לקחת בחשבון את עלות המשלוח (רצוי להזמין את כל הנדרש בהזמנה אחת כדי לצמצם את עלות המשלוח).

היות שנזכרנו מאוחר מדי להזמין את המפות, המשלוח בוצע ב-FED EX  והוא עלה 45 יורו.

(-)   תכנון טיסה   (FLIGHT PLANNING)

לאחר שכל המפות הנדרשות נמצאות בידך, יש לגשת לתכנון הטיסה.

אנו מצרפים פה את ה-FLIGHT PLANNING  ( בפורמט EXCEL ) שהוכן על ידנו לטיסה זו, מעודכן וערוך לפי ההנחיות שקבלנו תוך כדי טיסה.

תבנית הפורמט היא באדיבותו של שמחה רשף, והיא כוללת עמודות נסתרות לחשוב מרחק מצטבר, זמן וזמן מצטבר.

לפורמט שלשה חלקים. העליון מכיל את תוואי הטיסה, האמצעי כולל נתונים של תדרים ועזרי נווט של הבקרים שאיתם תהיה בקשר לאורך הטיסה, והחלק השלישי הוא טבלת עזר לניהול ורישום הדלק.

טבלת תוואי הטיסה כוללת את העמודות הבאות (משמאל לימין):

· שם  הנתיב

· שם הנקודה אליה אתה טס

· סוג הנקודה-


(IN)      הצטלבות המופיעה במפת IFR 


(IN-V)   הצטלבות המופיעה במפת VFR של גישה לשדה


VOR

NDB
· אות קריאה של עזר הניווט המאפשר הגעה לנקודה או זיהויה

· תדר של עזר הניווט

· כיוון טיסה (ללא התחשבות ברוח) לנקודה

· מרחק אל הנקודה

· מרחק מצטבר משדה ההמראה

· גובה טיסה (בטיסה זו בחרנו לטוס לוינה-כיוון כללי בין 180 ל-360 – בגובה 8500 רגל, ובכיוון מוינה לארץ-כוון כללי בין 0 ל-180 -בגובה של 7500 רגל)

· מהירות מכשירית בקשרים

· זמן מנקודה לנקודה

· זמן מצטבר משדה ההמראה
טבלת תדרים ועזרי הנווט כוללת את האינפורמציה הנדרשת לשליטה בקשר, והסדר בטבלה הוא בהתאם להתקדמות הטיסה. הטבלה כוללת את העמודות הבאות:

· אות קריאה של התחנה.
במקרים רבים תועבר לתחנה מרחבית אשר נקראת "INFORMATION" (כגון MAKEDONIA INFORMATION ), במקרים אחרים מכונה התחנה

 "CONTROL ", והיה וכאשר אתה עשוי להיכנס לאזור שליטה של שדה תעופה, תועבר לתדר ה-"APPROACH " של השדה או פשוט לתדר המגדל. 

· תדר התחנה בטיסת VFR .זהו התדר בשימוש בטיסה זו
· תדר התחנה בטיסת IFR

· תדרי השדה הכוללים

גישה-    APPROACH, מגדל-   TOWER, 
קרקע-   GROUND



ומזג אויר אוטומטי של השדה- ATIS
· עזר ניווט VOR- אות קריאה והתדר
· עזר ניווט NDB-אות קריאה והתדר
כל נתוני הקשר נלקחו מדפיות VFR של השדות, ובהתאם להנחיות שהתקבלו תוך כדי טיסה.

איך להתנהג עם נתונים אלה ראה בהמשך בפרק "קשר".

(-) מסמכים וציוד עזר

מסמכים

 עליך להצטייד בהעתק מכל המסמכים הבאים:

· מסמכי המטוס


תעודת כושר טיסה-Certificate of Airworthiness (C of A)  

תחנת רדיו


ביטוח


אשור מת"א על הפעלה מסחרית של המטוס (אם יש כזה)

· מסמכים אישיים


דרכון


רשיון טיס


רשיון מפעיל תחנת רדיו


תעודה רפואית


הגדר מכשירים בתוקף (אם יש כזה)


תעודת AIR CREW  של אגודת הטייסים "IAOPA” 

עד היום, ידענו שרק באיטליה אנו נידרש להציג את כל המסמכים המופיעים ברשימה. להפתעתנו, בוינה, נדרשנו להציג את רשיון הטיסה שלנו. 

לכן אל תיקח סיכון, הצטייד בכל המסמכים הרשומים מעלה, ובדוק בקפדנות שהם בתוקף.

תעודת AIR CREW , המנופקת לחברי אגודת התעופה, היא כלי מצוין להסתובב בו בשדות התעופה (ואתה תסתובב, ועוד איך תסתובב). ענוד את התעודה בגאווה, כי ללא התעודה מתייחסים אליך כנוסע רגיל, ואתה מנוע מלהסתובב חופשי (גם ל"חופשי" יש גבולות).

ציוד עזר

אל תעז לצאת לטיסה מעבר לים ללא הציוד המפורט להלן:
· GPS GPS GPS GPS GPS (רצוי אחד לשימוש ואחד רזרבי)
אל תשכח להכניס את נקודות תוואי הטיסה בעוד מועד.

· מכשיר קשר ידני

· חגורות הצלה (חובה לפי החוק).

· סירת הצלה (חובה לפי החוק).
· שמן מנוע (10-12 ליטר).
· כבלים להנעה חיצונית.
· מים לשתיה.
· בקבוק ריק עם פיה רחבה (אתה יודע למה).
· כובע וקרם שיזוף, להגנה בזמן הטיסה.
(-) אישורים וטפסים

מרשה טיסה

מרשה טיסה (FLIGHT PLAN ) –ראה תת הפרק הבא (נספח א-7 טופס תכנית טיסה )

בטחון

אמנם הטיסה לרודוס אינה דורשת אשור בטחוני רשמי, אך רצוי להרים טלפון ולדווח למר משה זלמנסון – קב"ט משרד התחבורה, או לעוזריו.

להלן נתוני ההתקשרות עם זלמנסון:

טלפון
04-8632016
           
04-8632017
פקס
04-8632018
       
03-5657239  

נייד 
 056-212019 

הזמנת יציאה משדה הבית

בחיפה, כל מה שעליך לעשות, זה להרים טלפון למנהלת השדה, להודיע שאתה מעונין לצאת לחו"ל, ותוך דקות ספורות תקבל, בפקס, את הטופס הנדרש לשם הזמנת המכס והמשטרה, ליום ולשעה שתבקש להמריא.

כמו בנושא מרשה הטיסה, בו נדון בפרק הבא, גם כאן יש למלא את תאריך החזרה ואת שעת הנחיתה. בפועל, אם תאחר להגיע, אתה עשוי למצוא את עצמך מופנה, עם מטוסך, לבן גוריון, לשם כניסה לארץ. ראה הוזהרת

לאחר ששלחת את הטופס עם הפרטים, התקשר למשרד (לאחר כשעה) ובקש אישור טלפוני.

מינהלת שדה חיפה:   טלפון
04-8476100         פקס  04-8728657
GENERAL DECLARATION )     (נספח א-7 טופס GenDec)
זהו טופס פשוט אשר בו אתה ממלא את:

· אות הקריאה של המטוס



· מספר הטיסה (היות והטיסה פרטית, אתה מציין- PRV )
· תאריך ההגעה
· המראה מ... (השדה ממנו המראת)

· הגעה ל...    (השדה שהגעת אליו  )

 
· שם הטיס
· שם טיס המשנה
· רצוי להוסיף את מספר הנוסעים (אם הם אתך, אין הכרח)
· חתימת הטיס המפקד
טופס זה ימולא עם כל נחיתה, (בשלושה עותקים- רצוי להכין מראש- חוסך זמן מילוי ) ובמידה ואתה מקבל שרותי HANDLING , הם ימלאו זאת בשבילך. לגבי השרות הנ"ל, ראה כל שדה ושדה.

אישור מרשויות 

טיסה לרודוס- אין שום צורך באישור מראש. יודעי דבר טוענים שקיים נוטם מיוחד אשר מגביל את נחיתתך בימים מסוימים בשבוע. לא הצלחנו למצוא אותו, אך קיבלנו הסברים שהשדה מוצף במטוסים בימים רביעי, חמישי וראשון.

ולכן מומלץ ואפילו הכרחי להימנע מלהגיע בימים אלה, גם אם ברצונך לנחות רק לשם תדלוק. עדיף לנחות באי-"קוס" הנמצא מערבית לרודוס. מחיר הדלק יקר יחסית ברודוס, אמנם מטוס מסחרי נהנה ממחיר מוזל (50%~) אבל המתדלק מתעקש לא להכיר באישור הפעלה מסחרית שבידך !

ברגע שהגעת לרודוס, ועברת את בקורת הגבולות, הנך נמצא באירופה המאוחדת, ומכאן ולהבא אין צורך להשתמש בדרכון (כמובן שרק במדינות החברות באיחוד, ויש הרבה כאלה)

טיסה מרודוס לסלוניקי- אין צורך באשור (פרט כמובן למרשה הטיסה הרגיל שאתה ממלא לפני כל המראה)

טיסה מסלוניקי לוינה- היות ובטיסה זו אנו חולפים מעל מקדוניה, יוגוסלביה והונגריה, יש להתחשב בחוקי מדינות אלה, והיחידה הדורשת הכנות מראש היא יוגוסלביה.

גם אם העסק נשמע לך מסובך, הוא אינו כזה. האנשים נחמדים(בטלפון), משתפי פעולה ומוכנים לעזור.

אם המטוס שבו הנך טס שוקל עד 2000 ק"ג, אינך נדרש לשלם דמי מעבר.אם המשקל גבוה יותר, עליך לשלם סכום מסוים(בהתאם למשקל).

הנחיות לגובה התשלום, ובאיזו צורה לבצע את התשלום, תקבל בפקס חוזר.

בכל מקרה שלח פקס בו אתה מבקש אשור לטוס מעל יוגוסלביה

 (Request for overflight permission over Yugoslavia)
צרף אליו את תכנית הטיסה שהכנת מסלוניקי לוינה ומוינה לסלוניקי, עם ציון יום הטיסה (אין צורך בשעה) ובפקס חוזר תקבל אישור על התוואים.

אם, מכל סיבה שהיא, היגוסלבים יחליטו על תוואי אחר, הם יציינו זאת בפקס (זה מה שעשו לנו, ולכן התוואי חזרה מוינה לסלוניקי שונה מהתוואי אל וינה)

התנאי היחידי שהם מציבים לטיס הוא לקבל את ה-FLIGHT PLAN שאתה ממלא לפני הטיסה. בסלוניקי במגדל, ציין בפניהם שנדרשת לשלוח את ה-FP בפקס לרשויות היגוסלביות, והם במילא מבצעים זאת

במסמך שתקבל מהיוגוסלבים, בו הם מאשרים את טיסתך (גם הלוך וגם חזור) יצוין מספר האישור. נא להוסיפו ל FLIGHT PLAN בסעיף 18 (OTHER INFORMATION ).

זהו גם הסעיף בו אתה מציין שיש לך GPS  (ראה הפרק על מרשה טיסה).
להלן נתוני ההתקשרות עם הרשויות היגוסלביות:

טלפון-
 381-113117272 

פקס- 
 381-113117205
נוטם- NOTAM 

NOTAN (Notice to Airman)  הם הודעות המתפרסמות על ידי רשויות שדות התעופה או הפקוח המרחבי, והן באות לדווח לטיס על שינויים זמניים, הגבלות דרישות מיוחדות וכו'.

סגירת מסלול, חוסר בדלק, דרישה לאישור מוקדם לטיסה במרחב, תאורת מסלול שלא עובדת, אלה הן דוגמאות מעטות לגבי הנתונים המופיעים NOTAM.

בקש מה-BRIEFING בבן גוריון שישלח לך בפקס את ה"בולטין", ציין לאיזה שדות ומרחבים, ותוך זמן קצר יש בידך את כל האינפורמציה.

מקור נוסף להודעות NOTAM הוא באתר     https://www.notams.jcs.mil/ 

 (-) מרשה טיסה (נספח א-8 טופס תכנית טיסה )
כמו בכל טיסה עליך להגיש מרשה טיסה FLIGHT PLAN  לפחות חצי שעה לפני ההמראה. כן, גם בעולם הגדול קיים התנאי של חצי שעה.

אך בניגוד לאפשרות של מרשה טלפוני, אתה חייב למלא טופס מיוחד (ראה טופס מצורף נספח א-7) אשר יימסר בשדה למרכז התאום.

בארץ עליך לשלוח את הטופס בפקס למרכז התאום מדור BRIEFING ולאחר כחצי שעה להרים טלפון לוודא שהפקס התקבל ולבדוק שאין בעיות. אל תשכח לציין את מספר הפקס שלך או טלפון, במידה וירצו לפנות אליך בשאלה.

בארץ, ורק בארץ, הינך חייב לציין על הטופס את תאריך החזרה והשעה בה אתה נוחת . ציין שהזמן הוא ב-UTC. רצוי לשלוח את הטופס ערב יום קודם לטיסה, ולהרים טלפון באותו ערב.

אל תתביש לשאול אם הכל בסדר, האם חסרים פרטים, והאם מבחינתם המרשה מאושר.

ברוב המקרים יבקשו ממך להתקשר שוב ,או לאחר שעה שעתיים או למחרת בבוקר, כשעה לפני הטיסה, כדי לקבל אשור סופי.

טלפון 
-  ) (Briefing -03-9710639      

טלפון    -  תאום         -   03-9710637 
פקס     -                       03-9710595
בשדות זרים, עליך למלא את הטופס במשרד התאום של השדה, ולפעמים במגדל עצמו.

תאור מפורט ינתן בכל תת פרק של השדה עצמו.

אל תשכח לקחת העתק של המרשה, לאחר שאישרו לך אותו.

המרשה עצמו כולל עשרים וחמשה נתונים שעליך למלא. שים לב שלמספר נתונים מצורף מספר סידורי. אנו נתיחס אליו בהסברנו (הדוגמאות מתאימות לטיסתנו):

AIRCRAFT IDENTIFICATION (-) (No 7)


   
- ציין אות קריאה של המטוס לדוגמא  (4X CAQ )

(No 7) FLIGHT RULE (-)

    
- ציין V בטיסת ראיה (VFR ) I בטיסת מכשירים

TYPE OF FLIGHT (-) 


- ציין G  (GENERAL )

TYPE OF AIRCRAFT (-) 


- ציין סוג המטוס        לדוגמא  (PA32)

WAKE TURBULENCE CA (-)

- ציין L   (LIGHT) 
(No 10) EQUIPMENT (-)


- ציין S/C (STANDARD/MODE C)
DEPARTURE AERODROM (-)


- ציין ארבע אותיות של השדה ממנו אתה ממריא(No 13)

  לדוגמא חיפה-LLHA  רודוס-LGRP  סלוניקי-LGTS  וינה-LOWW 

TIME (-)


- ציין זמן המראה ב-UTC 


  בארץ, היות והטופס ישלח ערב קודם לכן, 

  ציין מצד ימין של הזמן גם את התאריך.

CRUISING SPEED (-) 


- ציין מהירות הטיסה בקשר בצרוף האות N 


  לדוגמא-מהירות של 140 קשר תצוין N140


LEVEL (-)


- ציין VFR 


  היות והטיסה היא לפי VFR, אין צורך להחליט על גובה. תוך כדי טיסה


 תוכל להודיע לבקר את הגובה הרצוי לך, והוא ישתדל להקצות אותו עבורך.


  זכור, בטיסה מערבה הגובה יהיה זוגי + 500 רגל  (4500, 6500, 8500 )


  בטיסה מזרחה הגובה אי זוגי+500 רגל (3500, 5500, 7500 , 9500 )

ROUTE (-)


- ציין את תוואי הטיסה.


  מספיק להכניס רק את הנקודות המופיעות במפת IFR- (ENROUTE CHART)

  לדוגמא- DAVAR, TIROS, VELOX, APLON, וכול'.


  שים לב, לא מצינים את שדה ההמראה ולא את שדה הנחיתה.וגם אם צינת זאת,

 
 לא עושים מזה ענין

(No 16) DESTINATION AERODROM (-)


- ציין ארבע אותיות זיהוי של השדה ( ICAO ) בו תנחת.


  לדוגמא חיפה-LLHA  רודוס-LGRP  סלוניקי-LGTS  וינה-LOWW.

TOTAL EET (-)  ((Estimate Enroute Time


- ציין זמן משוער של שהיה באויר מהמראה ועד לנחיתה.


  במקרה שלנו זמו הטיסה מחיפה לרודוס הוא שלש שעות,


  ולכן נרשום-0300

ALTN. AERODROM (-)

- ציין שדה אלטרנטיבי כדי שידעו מה אתה עומד לבצע במידה 


  ולא תוכל לנחות בשדה היעד.

 
  בטיסת VFR אין חובה לציין שדה אלט. אך כבר קרה לנו

 
  ברודוס שלא יכולנו לנחות, היות ומטוס פרטי משודיה

 
  שכח להוריד גלגלים ונמרח על המסלול.


  השדה נסגר לפחות לשלוש שעות.

OTHER INFORMATION (-) 


- ציין GPS ON BOARD 


- במרשה המוגש בארץ ציין יום החזרה ושעת הנחיתה.


  ציין אם השעה היא לפי שעון מקומי או UTC

- במרשה שאתה מגיש בסלוניקי למעבר מעל יוגוסלביה, או בוינה חזרה
              מעל יוגוסלביה, הוסף את מספר האשור שקבלת מהרשויות במעוד מועד.

(No 19) ENDURANCE (-)

- ציין את מספר השעות שאתה יכול לטוס עם הדלק שיש לך במיכלים.

  לדוגמא  0530  (ללנס יש 90 גלון המאפשרים לו לטוס


  חמש וחצי שעות ללא תדלוק חוזר.

PERSON ON BOARD (-) 


- ציין את מספר האנשים במטוס (טיסים ונוסעים)

EMERGENCY RADIO (-) 


- ציין איזה רדיו חרום יש לך. לרובנו יש UHF,


  ולכן מחק את האחרים

SURVIVAL EQUIPMENT (-) 


- ציין איזה סוג ציוד להשרדות יש לך.


  לא ידוע לי על ציוד השרדות מיוחד שיש לטייס המצוי, אך מצפים ממך


  לסמן  MARITIME  ולמחוק את השאר.

JACKETS (-) 


- ציין הציוד שיש לך על חגורת ההצלה. לנו למשל יש פנס ולכן


   אנו מצינים "L” ומוחקים את השאר.

DINGHIES (-) 


- סירת הצלה-כאן עליך למלא שלשה נתונים:

 
  NUMBER    - כמות הסירות במטוס (ברוב המקרים 01)


  CAPACITY  - מספר האנשים שהסירה יכולה להכיל (ברוב המקרים 006) 


  COLOUR     - ציין את צבע הסירה

                    
(במקרה ונחתת חרום במים, והסירה היתה בהשג ידך,

                    
והצלחת לצאת מהמטוס יחד עם הסירה, ובמים לא התעלפת 


מהקור, ואתה נסחף להנאתך תחת השמש היוקדת, ויש מישהו  

שמחפש אותך, אזי רצוי לצין את הצבע כדי שיצילו אותך ולא 


מישהו אחר)

AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS (-) 


- ציין את צבע המטוס ואם יש לו פסים או סימנים

  
  לדוגמא-WHITE WITH BROWN STRIPS 


  הסבר לנחיצות בנתונים אלה, ראה סעיף קודם,


  אך הפעם הנחיתה המאולצת היא ביבשה     
PILOT IN COMMAND (-) 

    
 - ציין את שמך בבקשה .  
 (-) הכנות אחרונות לפני טיסה
היום המקווה הגיע. היום אתה טס.

אתמול שלחת את מרשה הטיסה וקבלת אשור.

המטוס מלא דלק כבר מאתמול, ופחיות השמן (מפלסטיק) בתא המטען. 

בשדות זרים בהם נחתת יום קודם לכן, הזמנת דלק מיד עם דימום המנוע (ראה הסברים בכל שדה ושדה), ותדלקת את המטוס לפני שעזבת אותו לכיוון הטרמינל.

כל שאר ההכנות בוצעו לשביעות רצונך

בהגיעך לשדה בארץ בקש דו"ח מזג אויר, עוד לפני שעברת את משטרת הגבולות (אין דרך חזרה למשרדים, מבחינת הרשויות, לאחר שעברת את הביקורת, אתה כבר בחו"ל).

בשדות זרים ראה פרוט בהמשך.

לאחר שלמדת את מזג האוויר הצפוי, ונוכחת שהכל בסדר, עבור את משטרת הגבולות, החתם את דרכונך וכנס לחנות ללא מכס (כן, בחיפה שואלים אותך מראש אם אתה מעונין לבקר בחנות. היות ותשובתנו הייתה שלילית אנו לא יודעים אם באמת יפתחו אותה לכבודך).

הגעת למטוס.

בדוק פעם אחרונה אם חישובי "משקל ואיזון" נכונים (לא ייחדנו לנושא תת פרק מיוחד, כי אם אתה צריך מישהו שיזכיר לך לבצע פעולה בסיסית חשובה והכרחית באויראות, מוטב שתישאר בבית).

סדר את הכבודה כך שלא תפריע לאף אחד, גם במקרה חירום (מומלץ לקשור כל דבר שעשוי להתעופף בנחיתת אונס, אך איך עושים זאת איני יודע)

אל תשכח להניח את חגורות ההצלה וסירת ההצלה בהישג ידך. כמה אומלל תהיה כאשר לאחר נחיתת אונס מוצלחת פשוט תטבע.

לפני שנמריא עוד נייחד שני פרקים נוספים, אחד למזג האוויר והשני לקשר. זוכר? אלה שני הנושאים המבדילים את הטיסה הזו מטיסה לראש פינה.

אחרי שתעבור על שני פרקים אלה,  תראה שלא רק שהשד אינו גרוע כל כך, אלא שהם-מזג האוויר והקשר, יכולים לגרום להנאה (למזוכיסטים שבינינו) ולהרגשת סיפוק על כך שיכולנו להם.

נספחים לפרק א

נספח א-1 תכנון טיסה חיפה- רודוס

	
	FROM
	HAIFA
	TO
	RHODOS
	
	VIA
	Ledra/Aplon

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	
	GALIM
	IN
	HFA
	323.00
	286
	4
	4
	
	120
	0.02
	0.02

	H4B
	TAMMI (FIR)
	IN
	HFA
	323.00
	272
	20
	24
	8500
	120
	0.10
	0.12

	ATS
	LEDRA
	IN
	BGN
	113.50
	281
	79
	103
	8500
	140
	0.34
	0.46

	G18
	APLON
	IN
	BGN
	113.50
	306
	63
	166
	8500
	140
	0.27
	1.13

	G18
	MAROS
	IN
	RDS
	115.80
	306
	73
	239
	8500
	140
	0.31
	1.44

	G18
	ALKIS (FIR)
	IN
	RDS
	115.80
	306
	56
	295
	8500
	140
	0.24
	2.08

	G18
	BRAVO (GRP01)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	305
	95
	390
	8500
	140
	0.41
	2.49

	VFR
	AFANDU (GRP02)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	305
	16
	406
	3000
	140
	0.07
	2.56

	VFR
	MARISA
	VOR
	RDS
	115.80
	337
	6
	412
	2000
	140
	0.03
	2.58

	VFR
	RHODOS LGRP
	VOR
	PAR
	108.60
	320
	2
	414
	
	140
	0.01
	2.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	HAIFA (LLHA)
	
	
	
	133.00
	134.35
	
	
	
	HFA
	323.00

	PLUTO
	127.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TEL AVIV
	121.40
	124.30
	
	
	
	
	
	
	
	

	NICOSIA
	124.20
	124.20
	
	
	
	
	
	
	
	

	NICOSIA WEST
	125.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ATHENS
	
	134.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	RHODOS (LGRP)
	
	
	120.60
	118.20
	121.70
	126.35
	PAR
	108.60
	ROS
	339.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח א-2 תכנון טיסה רודוס- סלוניקי
	
	FROM
	RHODOS
	TO
	THESSALONIKI
	VIA
	Limnos (LMO)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	VFR
	ALIMIA (GRP03)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	252
	20
	20
	2000
	120
	0.10
	0.10

	VFR
	TILOS (GRP04)
	IN(V)
	
	
	300
	19
	39
	4500
	130
	0.09
	0.19

	VFR
	NISIROS (GRP05)
	IN(V)
	
	
	312
	13
	52
	6500
	130
	0.06
	0.25

	R19
	KOPAR
	IN
	RDS
	115.80
	300
	28
	80
	8500
	140
	0.12
	0.37

	R19
	LARKI
	IN
	SAM
	111.60
	9
	34
	114
	8500
	140
	0.15
	0.51

	L609
	MESTA
	VOR
	MES
	117.60
	318
	66
	180
	8500
	140
	0.28
	1.20

	L609
	LIMNOS
	VOR
	MES
	117.60
	340
	105
	285
	8500
	140
	0.45
	2.05

	L609
	PEREN
	IN
	LMO
	109.20
	302
	71
	356
	8500
	140
	0.30
	2.35

	VFR
	APOLO (TSL01)
	IN(V)
	
	
	270
	21
	377
	8500
	140
	0.09
	2.44

	VFR
	GALA (TSL02)
	IN(V)
	MKR
	110.80
	224
	14
	391
	4000
	140
	0.06
	2.50

	VFR
	VASILI (TSL03)
	IN(V)
	MKR
	110.80
	288
	8
	399
	2000
	140
	0.03
	2.53

	
	THESSALONIKI
	VOR
	MKR
	110.80
	288
	9
	408
	2000
	120
	0.05
	2.58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	RHODOS (LGRP)
	
	
	120.60
	118.20
	121.70
	126.35
	PAR
	108.60
	ROS
	339.00

	IPP0KRATIS
	119.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ATHENS
	119.75
	134.07
	
	
	
	123.4
	
	
	
	

	SAMOS
	124.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMNOS
	
	128.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAKEDONIA (ATHENS)
	130.92
	125.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	LIMNOS
	128.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THESSALONIKI (LGTS)
	
	
	120.8
	118.1
	121.7
	127.55
	MKR
	110.80
	THS
	345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח א-3 תכנון טיסה סלוניקי-  וינה

	
	FROM
	THESSALONIKI
	TO
	VIENNA
	VIA
	Belgrad
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	VFR
	PANORA
	IN(V)
	TSL
	112.10
	23
	7
	7
	2000
	120
	0.04
	0.04

	VFR
	KORA
	IN(V)
	
	
	43
	5
	12
	3000
	130
	0.02
	0.06

	VFR
	LAGADA
	IN(V)
	
	
	338
	6
	18
	4000
	130
	0.03
	0.09

	VFR
	FISKA
	VOR
	FSK
	116.40
	338
	20
	38
	4000
	140
	0.09
	0.17

	L609
	RUGAS(FIR)
	IN
	FSK
	116.40
	324
	16
	54
	8500
	130
	0.07
	0.25

	L609
	SINKO
	VOR
	SIN
	111.45
	332
	44
	98
	8500
	140
	0.19
	0.43

	L609
	RAXAD(FIR)
	IN
	SIN
	111.45
	342
	21
	119
	8500
	140
	0.09
	0.52

	W44
	MATIK
	IN
	NIS
	113.90
	357
	25
	144
	8500
	140
	0.11
	1.03

	W44
	NIS
	VOR
	NIS
	113.90
	331
	42
	186
	8500
	140
	0.18
	1.21

	L617
	RAVAK
	IN
	NIS
	113.90
	334
	22
	208
	8500
	140
	0.09
	1.31

	L863
	TOPOLA
	VOR
	TPL
	116.80
	303
	47
	255
	8500
	140
	0.20
	1.51

	L863
	NEVEK
	IN
	TPL
	116.80
	301
	7
	262
	8500
	140
	0.03
	1.54

	M749
	BELGRADE
	VOR
	BEO
	112.30
	339
	38
	300
	8500
	140
	0.16
	2.10

	M749
	TONDO (FIR)
	IN
	BEO
	112.30
	328
	85
	385
	8500
	140
	0.36
	2.46

	
	SAGVAR
	VOR
	SVR
	117.70
	313
	68
	453
	8500
	140
	0.29
	3.16

	Q572
	GYOR
	VOR
	GYR
	115.10
	338
	52
	505
	8500
	140
	0.22
	3.38

	L850
	BEGLA (FIR)
	IN
	GYR
	115.10
	289
	26
	531
	8500
	140
	0.11
	3.49

	VFR
	PETRONELL
	IN(V)
	
	
	325
	20
	551
	1500
	140
	0.09
	3.58

	VFR
	ORTH
	IN(V)
	
	
	280
	6
	557
	1500
	140
	0.03
	4.00

	VFR
	SCHONAU
	IN(V)
	
	
	270
	3
	560
	1500
	140
	0.01
	4.01

	VFR
	VIENNA (LOWW)
	VOR
	FMD
	110.40
	240
	2
	562
	
	140
	0.01
	4.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	THESSALONIKI (LGTS)
	
	
	120.8
	118.1
	121.7
	127.55
	MKR
	110.80
	THS
	345

	MAKEDONIA (ATHENS)
	130.92
	125.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	SCOPJE
	120.30
	120.57
	
	
	
	
	
	
	
	

	NIS
	129.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BELGRAD
	119.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BUDAPEST
	133.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIENNA (LOWW)
	118.52
	128.2
	128.2
	119.4
	121.6
	112.2
	
	
	BRK
	408

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח א-4 תכנון טיסה  וינה- סלוניקי

	
	FROM
	VIENNA
	TO
	THESSALONIKI
	VIA
	BELGRAD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	VFR
	SCHONAU (VIN03)
	IN(V)
	
	
	45
	3
	3
	1500
	120
	0.02
	0.02

	VFR
	ORTH (VIN02)
	IN(V)
	
	
	91
	3
	6
	1500
	140
	0.01
	0.03

	VFR
	PETRONELL (VIN01)
	IN(V)
	
	
	100
	6
	12
	1500
	140
	0.03
	0.05

	VFR
	BEGLA (FIR)
	IN
	FMD
	110.40
	145
	20
	32
	7500
	120
	0.10
	0.15

	L850
	GYOR
	VOR
	GYR
	115.10
	110
	26
	58
	7500
	140
	0.11
	0.27

	Q572
	SAGVAR
	VOR
	SVR
	117.70
	158
	52
	110
	7500
	140
	0.22
	0.49

	L610
	BABIT (FIR)  (BLG06)
	IN
	SVR
	117.70
	145
	64
	174
	7500
	140
	0.27
	1.16

	N739
	BELGRADE
	VOR
	BEO
	112.30
	136
	91
	265
	7500
	140
	0.39
	1.55

	N739
	NEPOS  (BLG07)
	IN
	BEO
	112.30
	132
	68
	333
	7500
	140
	0.29
	2.24

	L617
	RAVAK   (BLG03)
	IN
	TPL
	116.80
	154
	21
	354
	7500
	140
	0.09
	2.33

	L617
	NIS
	VOR
	NIS
	113.90
	154
	22
	376
	7500
	140
	0.09
	2.43

	W44
	MATIK   (BLG02)
	IN
	NIS
	113.90
	151
	42
	418
	7500
	140
	0.18
	3.01

	W44
	RAXAD(FIR) (BLG01)
	IN
	SIN
	111.45
	177
	25
	443
	9500
	140
	0.11
	3.12

	L609
	SINKO
	VOR
	SIN
	111.45
	162
	21
	464
	9500
	140
	0.09
	3.21

	L609
	RUGAS(FIR)
	IN
	SIN
	111.45
	152
	44
	508
	9500
	140
	0.19
	3.39

	L609
	FISKA
	VOR
	FSK
	116.40
	144
	16
	524
	9500
	140
	0.07
	3.46

	VFR
	LAGADA (TSL08)
	IN(V)
	FSK
	116.40
	165
	20
	544
	3500
	140
	0.09
	3.55

	VFR
	KORA  (TSL07)
	IN(V)
	
	
	165
	6
	550
	3500
	140
	0.03
	3.57

	VFR
	PANORA  (TSL06)
	IN(V)
	
	
	224
	5
	555
	2500
	140
	0.02
	3.60

	VFR
	THESSALONIKI
	VOR
	MKR
	110.80
	200
	7
	562
	2500
	120
	0.04
	4.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	VIENNA (LOWW)
	118.52
	128.2
	128.2
	119.4
	121.6
	112.2
	
	
	BRK
	408

	BUDAPEST-
	Delivery-VFR Ground)
	
	121.7
	
	
	
	
	

	BUDAPEST
	125.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BELGRAD
	119.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NIS
	129.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SCOPJE
	120.30
	120.57
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAKEDONIA (ATHENS)
	130.92
	125.9
	120.8
	
	
	
	
	
	
	

	THESSALONIKI (LGTS)
	
	
	120.8
	118.1
	121.7
	127.55
	MKR
	110.80
	THS
	345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח א-5 תכנון טיסה סלוניקי- רודוס

	
	FROM
	THESSALONIKI
	TO
	RHODOS
	VIA
	LIMNOS (LMO)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	VFR
	VASILI (TSL03)
	IN(V)
	
	
	107
	8
	8
	1500
	120
	0.04
	0.04

	VFR
	GALA (TSL02)
	IN(V)
	
	
	107
	8
	16
	1500
	140
	0.03
	0.07

	VFR
	APOLO (TSL01)
	IN(V)
	
	
	44
	14
	30
	2500
	140
	0.06
	0.13

	VFR
	PEREN
	IN
	LMO
	109.20
	90
	21
	51
	2500
	140
	0.09
	0.22

	L609
	LIMNOS
	VOR
	LMO
	109.20
	122
	70
	121
	8500
	140
	0.30
	0.52

	L609
	MESTA
	VOR
	MES
	117.60
	160
	105
	226
	8500
	140
	0.45
	1.37

	L609
	LARKI
	IN
	MES
	117.60
	138
	66
	292
	8500
	140
	0.28
	2.06

	H59
	KOPAR
	IN
	SAM
	111.60
	189
	34
	326
	8500
	140
	0.15
	2.20

	VFR
	NISIROS (GRP05)
	IN(V)
	
	
	120
	28
	354
	8500
	140
	0.12
	2.32

	VFR
	TILOS (GRP04)
	IN(V)
	
	
	132
	13
	367
	4500
	140
	0.06
	2.38

	VFR
	ALIMIA (GRP03)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	120
	19
	386
	2000
	140
	0.08
	2.46

	VFR
	MARITSA
	VOR
	RDS
	115.80
	72
	20
	406
	1500
	140
	0.09
	2.55

	VFR
	RHODOS (LGPR)
	
	PAR
	108.60
	350
	4
	410
	1500
	120
	0.02
	2.57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	THESSALONIKI (LGTS)
	
	
	120.8
	118.1
	121.7
	127.55
	MKR
	110.80
	THS
	345

	LIMNOS
	128.5
	
	
	
	
	
	LMO
	109.2
	
	

	MAKEDONIA (ATHENS)
	130.92
	125.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHIOS
	124.00
	
	
	
	
	
	HOS
	110.8
	HIO
	299

	SAMOS
	124.1
	
	124.1
	
	
	
	
	
	
	

	KOS (IPP0KRATIS)
	119.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RHODOS (LGRP)
	
	
	120.60
	118.20
	121.70
	126.35
	PAR
	108.60
	ROS
	339.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח א-6 תכנון טיסה  רודוס- חיפה

	
	FROM
	RHODOS
	
	TO
	HAIFA
	VIA
	VELOX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AWY
	TO
	TYPE
	NAV
	BEAR
	DIST
	F.L.
	GS
	TIME

	
	
	
	CS
	FRQ
	
	LG
	TTL
	
	
	LG
	TTL

	VFR
	MARISA
	VOR
	RDS
	115.80
	
	3
	3
	1500
	120
	0.02
	0.02

	VFR
	AFANDU (GRP02)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	148
	5
	8
	2500
	120
	0.03
	0.04

	VFR
	BRAVO (GRP01)
	IN(V)
	RDS
	115.80
	125
	16
	24
	7500
	120
	0.08
	0.12

	G18
	ALKIS(FIR)
	IN
	RDS
	115.80
	125
	95
	119
	7500
	140
	0.41
	0.53

	G18
	MAROS
	IN
	RDS
	115.80
	126
	56
	175
	7500
	140
	0.24
	1.17

	G18
	APLON
	IN
	RDS
	115.80
	126
	73
	248
	7500
	140
	0.31
	1.48

	G2
	VELOX
	IN
	LCA
	112.80
	90
	101
	349
	7500
	140
	0.43
	2.31

	B17
	TIROS
	IN
	BGN
	113.50
	157
	34
	383
	7500
	140
	0.15
	2.46

	B17
	DAVAR
	IN
	HFA
	323.00
	127
	19
	402
	5000
	140
	0.08
	2.54

	ATC
	GALIM
	IN(V)
	HFA
	323.00
	127
	24
	407
	1500
	140
	0.10
	2.56

	VFR
	HAIFA
	NDB
	HFA
	323.00
	
	3
	410
	1500
	120
	0.02
	2.58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NAV AND COMMUN. FREQUENCIES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL SIGN
	CONTR
	CONTR
	APPR
	TWR
	GRND
	ATIS
	VOR
	NDB

	
	VFR
	IFR
	
	
	
	
	C.S.
	FRQ
	C.S.
	FRQ

	RHODOS (LGRP)
	
	
	120.60
	118.20
	121.70
	126.35
	PAR
	108.60
	ROS
	339.00

	ATHENS
	130.92
	134.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	ATHENS  (ALTERNATE)
	119.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NICOSIA WEST
	125.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NICOSIA EAST
	124.20
	124.20
	
	
	
	
	
	
	
	

	TEL AVIV SECURITY
	118.80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TEL AVIV
	121.40
	124.30
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLUTO
	127.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HAIFA (LLHA)
	
	
	
	133.00
	134.35
	
	
	
	HFA
	323.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FUEL MANAGEMENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L --TIME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --START
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --STOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R --TIME
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נספח א-7  הצהרה   

[image: image2.png]ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY s

GENERAL DECLARATION ICAO, Annex 9
{Outward/Inward)

e T T P X Y ey

...............................................................................................

............................................................................

{Place)

...............................................................

FLIGHT ROUTING
(“Place™ Column always ta list vrigin, every en-route stop and destination)

TOTAL NUMBER NUMBER OF PASSENGERS
OF CREW* ON THIS STAGE*~

Declaration of Health*

Persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of
accidents (including persons with symptoms or signs of illness such as rash,
fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of illness disembarked during
the flIght i siainet s s saere e esmssesssesmesasssnssssasassonsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For official use only

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De tails of each disinsecting or sanitary treatment(place, date time. method)
during ‘the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight
give details of most reeent disinsecting..,

.....................................................

‘Sgd., ifrequired
Crew member cancerned

I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms
required to be presenied with this General Declaration are complete, exactand true to the best af my knowledge and
that all through passengers will continue’have continued on the flight.

Sl
SIGNATURE Authorized Agent or Plot-in-Command

*To be completed only when required by the State.
**Not to be completed when passenger manifests are presented and to be completed only when required by the State,

1/¥3n



נספח א-8 טופס מרשה טיסה  
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