SOCATA , SIRRUS , DIAMOND  ושאר ירקות
נכתב על ידי שי בוים

[image: image1.wmf]IFR

-

 מחיר קנית מטוס בתצורה ל

381

,

000

370

,

000

258

,

000

230

,

000

328

,

000

385

,

000

-

50

,

000

100

,

000

150

,

000

200

,

000

250

,

000

300

,

000

350

,

000

400

,

000

450

,

000

TB 

20

Colu 

350

D

40

SR

20

SR

22

Ova

. 

2

DX

ב

"

דולר ארה


כל טייס פרטי חולם על מטוס משלו אך רק מעטים מסוגלים ליישם את חלומם. לשאר 99% מהטייסים לא נותר אלא לקרוא על המטוס החביב עליהם ולשטוף את העיניים בתמונות המופיעות בחוברות התעופה הקלה.

לאלה מיועדת הכתבה הבאה אשר מנסה, ממבטו של טייס חובב, להשוות בין מטוסים מודרניים בעלי ארבעה מושבים.

שוק מטוסי הבוכנה עם ארבעה מושבים אינו מה שהיה פעם. אך גם כיום קימות מספר חברות מצליחות אשר מפתחות מאשרות מייצרות ומוכרות מטוסי בוכנה כאלה.

חמש חברות מובילות בשוק כל אחת עם מיטב הטכנולוגיה והאויוניקה:

חברת SOCATA   עם המטוס  20 TB
חברת LANCAIR  עם המטוס 350COLUMBIA 

חברת DIAMOND עם המטוס 40D 

חברת CIRRUS    עם המטוס 20SR 

חברת CIRRUS    עם המטוס 22SR 

חברת MOONEY  עם OVATION DX 

אמנם קיימים מטוסים נוספים כגון ססנה 172,182, טיגר, ארצ'ר ועוד, אך רובם ככולם הם מטוסים המבוססים על מודל ישן משנות השבעים.

המטוסים המופיעים בהשוואה הם כולם מטוסים מודרניים ורובם משתמשים גם בחומרים מרוכבים. (פרט למוני אשר מבוסס על דור ישן אך בגלל מהירותו המיוחדת הוכנס להשוואה).

ההשוואה כולה מבוססת על נתוני היצרנים, והתמונות צולמו על ידי בתערוכה הפתוחה שהתקיימה בכינוס האחרון של AOPA שהתקיים באוקטובר 2003 בפילדלפייה- ארצות הברית. 
לא טסתי במטוסים אלה אך היה לי הכבוד לשבת בתא הטייס, להיכנס ולצאת כמה פעמים, גם למושב הטייס וגם למושבי הנוסעים, לסגור ולפתוח את דלתות המטוס, להתרווח ולבדוק נוחיות של הטייס ולנענע את הכנפיים "כאילו" מבין עניין.

מסקנות ראשונות (סובייקטיביות לגמרי):

המטוס של DIAMOND מעניק לך הרגשה שאתה בתוך צעצוע.

המטוסים של CIRRUS עדיין מקנים הרגשה של צעצוע אך צעצוע מוצק וחזק יותר.

המטוס של LANCAIR כבר מדרגה אחרת ונראה אווירודינמי.

המטוס של SOCATA מוצק אווירודינמי וסקסי. מבחינתי, אם מדברים על מוצקות ויופי אווירודינמי הבחירה שלי היא SOCATA. הצרה מתחילה עם המחיר.

אך למה להקדים את המאוחר?.

ל MOONEY לא התייחסתי כי מה כבר אפשר להרגיש מול מטוס שעוצב לפני שלשים שנה ויותר? נוסטלגיה?

כמה הערות לפני שניגש להשוואה:

(-) כל המחירים מופיעים בפרסומי החברות או אינפורמציה שנמסרה על ידם בתערוכה. אך עד שאינך

     מבקש הצעת מחיר עם כל האויוניקה הרצויה לך אינך יודע בדיוק כמה יעלה המטוס. לכן יש להתייחס קצת בחשדנות למחירים המופיעים בטבלה,

(-) בעלויות למייל התבססתי על 200 שעות טיסה בשנה, ריבית דולרית של 6% ,הוצאות לטיפולים בסך

     53$ לשעת טיסה וחידוש מנוע ופרופלור בסך של 17$ לשעת טיסה (קבוע לכל המטוסים).

(-) בחישוב משקלים לקחתי בחשבון משקל ממוצע של אדם-175 ליברות (כ-80 ק"ג) ומטען אישי כולל

    של 100 ליברות.

הטבלה המופיעה בדף הבא מרכזת את כל הנתונים של המטוסים שהוזכרו לעיל.

הרקע בצבע טורקיז מציין את המטוס בעל הביצועים הטובים ביותר בנושא המופיע משמאל.

מה ניתן ללמוד מהטבלה?

(-) מחיר קנית מטוס-   המטוס הזול ביותר, בתצורה לטיסות IFR , הוא
    ה-20 CIRRUS SR (230000 $).
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טבלת השוואה- מטוסי בוכנה ארבעה מושבים
	MOONEY
	CIRRUS
	CIRRUS
	DIAMOND
	LANCAIR
	SOCATA
	
	יצרן
	מס

	Ova. 2DX
	SR22
	SR20
	D40
	Colu 350
	TB 20
	יחידה
	סוג
	

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים- מערכות
	1.0

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Pc
	מושבים
	1.1

	280
	310
	200
	180
	310
	250
	HP
	הספק
	1.2

	2000
	2000
	2000
	2200
	2000
	2000
	Hours
	שעות לחידוש מנוע
	1.3

	CS
	CS
	CS
	CS
	CS
	CS
	FP/CS
	פרופלור
	1.4

	Retr
	Fix
	Fix
	Fix
	Fix
	Retr
	Fix/Retr
	גלגלים
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים- מידות
	2.0

	42
	49
	49
	45
	50
	50.4
	Inch
	רוחב תא טייס
	2.1

	43
	50
	50
	44
	49
	47.2
	Inch
	גובה תא טייס
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים- משקלים
	3.0

	3368
	3400
	2900
	2535
	3400
	3080
	Lb
	משקל מירבי
	3.1

	2310
	2250
	1875
	1620
	2300
	1911
	Lb
	משקל ריק
	3.2

	1058
	1150
	1025
	915
	1100
	1169
	Lb
	משקל לשימוש
	3.3

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים- דלק
	4.0

	95
	83
	62
	41
	106
	88.8
	US Gal.
	נפח מיכלים  כולל
	4.1

	570
	498
	372
	246
	636
	533
	Lb
	משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון) 
	4.2

	89
	81
	60
	40
	98
	86.2
	US Gal.
	נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש
	4.3

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים- שונות
	5.0

	20000
	17500
	16000
	14000
	18000
	20000
	Ft
	גובה טיסה מכסימלי
	5.1

	1250
	1400
	900
	1070
	1225
	1200
	FPM
	שיעור נסיקה  (בגובה פני הים)
	5.2

	59
	59
	54
	49
	57
	59
	Knot
	מהירות הזדקרות
	5.3

	1600
	1020
	1310
	800
	700
	1329
	Ft
	מסלול נדרש להמראה
	5.4

	1100
	1140
	1014
	1155
	1550
	825
	Ft
	מסלול נדרש לנחיתה
	5.5

	
	
	
	
	
	
	
	נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)
	6.0

	192
	180
	155
	145
	184
	160
	Knot
	מהירות אמיתית בשיוט (בהספק 75% )
	6.1

	15.7
	17.8
	11.4
	10.5
	16.2
	16.2
	Gal/H
	תצרוכת דלק (בהספק 75%)
	6.2

	12.2
	10.1
	13.6
	13.8
	11.4
	9.9
	NM/Gal
	מרחק ספציפי- מרחק טיסה לגלון (בהספק 75%) 
	6.3

	179
	172
	146
	134
	174
	154
	Knot
	מהירות אמיתית בשיוט (בהספק 65%)
	6.4

	14.0
	15.4
	10.5
	8.2
	14.0
	14.1
	Gal/H
	תצרוכת דלק (בהספק 65%)
	6.5

	12.8
	11.2
	13.9
	16.3
	12.4
	10.9
	NM/Gal
	מרחק ספציפי- מרחק טיסה לגלון (בהספק 65%)
	6.6

	
	
	
	
	
	
	
	בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)
	7.0

	388
	552
	553
	569
	364
	536
	Lb
	משקל לשימוש (עם מטען 100 ליברות)
	7.1

	2
	3
	3
	3
	2
	3
	Pc
	מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)
	7.2

	944
	684
	700
	444
	975
	731
	N.M.
	טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)
	7.3

	1004
	776
	725
	553
	1088
	826
	N.M.
	טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)
	7.4

	
	
	
	
	
	
	
	בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)
	8.0

	258
	350
	225
	115
	300
	369
	Lb
	משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)
	8.1

	43
	58
	38
	19
	50
	62
	US Gal.
	כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)
	8.2

	382
	455
	394
	156
	430
	487
	N.M.
	טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)
	8.3

	416
	523
	412
	213
	491
	556
	N.M.
	טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)
	8.4

	
	
	
	
	
	
	
	עלות מטוס
	9.0

	
	289,400
	190,000
	187,000
	
	
	US$
	VFR תצורה לטיסת 
	9.1

	385,000
	328,000
	230,000
	258,000
	370,000
	381,000
	US$
	IFR תצורה לטיסת 
	9.2

	
	
	
	
	
	
	
	עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)
	10.0

	0.65
	0.57
	0.47
	0.58
	0.64
	0.74
	$/NM
	(מעלות מטוס, לשנה 6%( השקעה
	10.1

	0.34
	0.39
	0.32
	0.27
	0.35
	0.40
	$/NM
	הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)
	10.2

	0.31
	0.36
	0.29
	0.24
	0.32
	0.37
	$/NM
	הוצאות משתנות-דלק (לפי 4$ לגלון)
	10.3

	0.30
	0.31
	0.36
	0.40
	0.30
	0.34
	$/NM
	הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)
	10.4

	0.09
	0.10
	0.12
	0.13
	0.10
	0.11
	$/NM
	הוצאות משתנות- מנוע ופרופ. (17$ לשעת טיסה)
	10.5

	1.69
	1.73
	1.56
	1.61
	1.72
	1.97
	$/NM
	ס"ה הוצאות למייל טיסה
	10.5


(-) מידות-   תא הטייס של 20TB  SOCATA הוא הרחב והנוח ביותר (128 ס"מ).

    לעומת זאת לטייסים גבוהים ורזים מטוסי CIRRUS הם הבחירה הנכונה היות וגובה תא הטייס הוא

    מקסימלי (127 ס"מ).
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(-) משקל לשימושי ונפח מיכלי דלק-   מטוס ה- SOCATA מאפשר להעמיס בתוכו דלק נוסעים וכבודה

    במשקל המכסימלי מבין כל המטוסים (1169 ליברות). זה יתבטא בהמשך גם בטווח הטיסה עם טייס

    ושלשה נוסעים.

    ב LANCAIR ניתן להכניס דלק במיכלי הדלק במשקל המקסימלי (98 גלון שהם 588 ליברות)
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(-) שעור נסיקה, מהירות הזדקרות ואורך מסלול נדרש-   ה 22CIRRUS SR גובר על כל המטוסים עם

    שעור טיפוס של 1400 רגל בדקה בגובה פני הים.

    ל DIAMOND מהירות הזדקרות עם מדפים הנמוכה ביותר (49 קשר) 

    ה LANCAIR דורש את המסלול הקצר ביותר להמראה (700 רגל) ואילו SOCATA משתמשת

    במסלול הקצר ביותר לנחיתה (825 רגל)
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(-) מהירות שיוט, תצרוכת דלק וטווח ספציפי-   אין שום ספק שה MOONEY הוא המטוס המהיר ביותר

    מבין השישה עם 192 קשר ב-75% הספק מנוע ו-179 קשר ב-65% הספק. כל המהירויות הן מהירות

    אמיתית בגובה 8000 רגל.

    אבל היות ותצרוכת הדלק שלו אינה אופטימלית הוא מפנה את מקומו בצמרת ל DIAMOND אשר לו

    תצרוכת דלק מינימלית למייל (10.5 ו-8.2 גלון לשעה להספקים של 75% ו-65% בהתאמה).

    למרות שמהירות ה DIAMOND היא הנמוכה ביותר מבין השישה, תצרוכת הדלק שלו משאירה אותו

    בפסגה גם בקריטריון של מרחק טיסה לגלון אחד. הDIAMOND הוא החסכוני ביותר לגבי שימוש
    בדלק ליחידת מרחק (13.8 גלון למייל ו-16.3 גלון למייל להספקים של 75% ו-65% בהתאמה).
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(-) טווח מירבי עם ארבעה מושבים מלאים-   היות ולכל מטוס נפח מיכלים אחר, והיות ואנו מעונינים

    להטיס מטוס מלא, הקריטריון החשוב מבחינת ביצועי המטוס הוא הטווח המירבי שהוא מסוגל

    לתת לנו עם ארבעה מושבים מלאים. ברור שבתצורה זו כמות הדלק לא תהיה מכסימלית אלא

    פונקציה של "המשקל לשימוש".

    לפי קריטריון זה המטוס היעיל ביותר הוא SOCATA (556 מייל ימי)
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(-) עלות למייל טיסה-   הקריטריון החשוב ביותר (אם לא הוקסמת מהמהירות) הוא העלות הנדרשת

     לטוס מייל אחד. כאן גובר ה- 20CIRRUS SR  על כל מתחריו (1.56 דולר למייל)


[image: image10.wmf]0

.

74

0

.

40

0

.

37

0

.

34

0

.

11

0

.

64

0

.

35

0

.

32

0

.

30

0

.

10

0

.

58

0

.

27

0

.

24

0

.

40

0

.

13

0

.

47

0

.

32

0

.

29

0

.

36

0

.

12

0

.

57

0

.

39

0

.

36

0

.

31

0

.

10

0

.

65

0

.

34

0

.

31

0

.

30

0

.

09

0

.

00

0

.

50

1

.

00

1

.

50

2

.

00

á ìîééì éîé

"

ãåìø àøä

TB 

20

Colu 

350

D

40

SR

20

SR

22

Ova

. 

2

DX

)

 שעות בשנה

200

לפי 

(

עלות למייל טיסה 

השקעה

הוצאות קבועות

דלק

-

משתנות

תחזוקה

-

משתנות

מנוע

-

משתנות

ופרופלור


האם אפשר בעזרת ממוצע משוקלל להגיע למסקנה לגבי המטוס העדיף?

ניסינו לתת תשובה על ידי מתן ציונים מ1- עד-6 לגבי ארבעה קריטריונים, ולכל קריטריון נתנו משקל:

(-) מחיר 
-עם משקל 4

(-) עלות שעה 
-עם משקל 3 

(-) טווח עם ארבעה מושבים מלאים
-עם משקל 2

(-) מהירות 
-עם משקל 1
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התוצאות שהתקבלו מצביעות בברור על ה-20CIRRUS SR   כמטוס המועדף.
בעמודים הבאים אנו מצרפים תמונות של ששת המטוסים כפי שהוצגו בכינוס של AOPA בחודש אוקטובר 2003
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		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562
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		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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Airplaine 4 Seats
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		TB 20
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רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329
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1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

מחיר קנית מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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Airplaine 4 Seats
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משקל לשימוש

ליברות

משקל לשימוש

1169

1100

915

1025

1150

1058



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329

700

800

1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

עלות מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286
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הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506
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		SR22

		Ova. 2DX



רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329

700

800

1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

עלות מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966
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Airplaine 4 Seats

		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



משקל לשימוש

ליברות

משקל לשימוש

1169

1100

915

1025

1150

1058



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329

700

800

1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מירבי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

מחיר קנית מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מירבי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115
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Airplaine 4 Seats

		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



משקל לשימוש

ליברות

משקל לשימוש

1169

1100

915

1025

1150

1058



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329

700

800

1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מירבי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

מחיר קנית מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145
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180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

עלות מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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Airplaine 4 Seats
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משקל לשימוש

ליברות

משקל לשימוש

1169

1100
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1058



		TB 20

		Colu 350
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רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225
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		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329
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1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

עלות מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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		TB 20
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רגל בדקה

שעור נסיקה (בגובה פני הים)

1200

1225

1070

900

1400

1250



		TB 20		825

		Colu 350		1550

		D40		1155

		SR20		1014

		SR22		1140

		Ova. 2DX		1100



אורך להמראה

אורך לנחיתה

רגל

אורך מסלול נדרש להמראה ונחיתה

1329

700

800

1310

1020

1600



		TB 20		154

		Colu 350		174

		D40		134

		SR20		146

		SR22		172

		Ova. 2DX		179



הספק 75%

הספק 65%

רגל

מהירות שיוט אמיתית בגובה 8000 רגל

160

184

145

155

180

192



		TB 20		14.1

		Colu 350		14

		D40		8.2

		SR20		10.5

		SR22		15.4

		Ova. 2DX		14



הספק 75%

הספק 65%

גלון לשעה

תצרוכת דלק לשעה בגובה 8000 רגל

16.2

16.2

10.5

11.4

17.8

15.7



		TB 20		10.9219858156

		Colu 350		12.4285714286

		D40		16.3414634146

		SR20		13.9047619048

		SR22		11.1688311688

		Ova. 2DX		12.7857142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

מרחק ספציפי-מרחק טיסה לגלון אחד

9.8765432099

11.3580246914

13.8095238095

13.5964912281

10.1123595506

12.2292993631



		TB 20		556.2021276596

		Colu 350		490.9285714286

		D40		212.7113821138

		SR20		411.9285714286

		SR22		522.5151515152

		Ova. 2DX		415.5357142857



הספק 75%

הספק 65%

מייל ימי

טווח מקסימלי עם 4 מושבים מלאים
700 ליב' +100 ליב' מטען

487.4074074074

429.9012345679

155.9325396825

393.6184210526

454.8876404494

381.8598726115



		TB 20

		Colu 350

		D40

		SR20

		SR22

		Ova. 2DX



דולר ארה"ב

עלות מטוס בתצורה ל-IFR

381000

370000

258000

230000

328000

385000



		TB 20		685.002773368

		Colu 350		753.6737960134

		D40		1212.911116632

		SR20		558.3492283683

		SR22		627.7329930986

		Ova. 2DX		926.5148259562



השקעה לכל קשר

השקעה לכל מייל ימי

דולר ארה"ב

השקעה בקניה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

2474.025974026

2126.4367816092

1925.3731343284

1575.3424657534

1906.976744186

2150.8379888268



		TB 20		0.4028571429		0.3662337662		0.3441558442		0.1103896104

		Colu 350		0.3540229885		0.3218390805		0.3045977011		0.0977011494

		D40		0.2692537313		0.2447761194		0.3955223881		0.1268656716

		SR20		0.3164383562		0.2876712329		0.3630136986		0.1164383562

		SR22		0.3939534884		0.3581395349		0.3081395349		0.0988372093

		Ova. 2DX		0.3441340782		0.312849162		0.2960893855		0.094972067



השקעה

הוצאות קבועות

משתנות-דלק

משתנות-תחזוקה

משתנות-מנוע ופרופלור

דולר ארה"ב למייל ימי

עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

0.7422077922

0.6379310345

0.5776119403

0.4726027397

0.5720930233

0.6452513966



		מס		יצרן				SOCATA		LANCAIR		DIAMOND		CIRRUS		CIRRUS		Mooney

				סוג		יחידה		TB 20		Colu 350		D40		SR20		SR22		Ova. 2DX

		1.0		נתונים (מערכות)

		1.1		מושבים		Pc		4		4		4		4		4		4

		1.2		הספק		HP		250		310		180		200		310		280

		1.3		שעות לחידוש מנוע		Hours		2000		2000		2200		2000		2000		2000

		1.4		פרופלור		FP/CS		CS		CS		CS		CS		CS		CS

		1.5		גלגלים		Fix/Retr		Retr		Fix		Fix		Fix		Fix		Retr

		2.0		נתונים (מידות)

		2.1		רוחב תא טייס		inch		50.4		50		45		49		49		42

		2.2		גובה תא טייס		inch		47.2		49		44		50		50		43

		3.0		נתונים (משקלים)

		3.1		משקל מירבי		Lb		3080		3400		2535		2900		3400		3368

		3.2		משקל ריק		Lb		1911		2300		1620		1875		2250		2310

		3.3		משקל לשמוש		Lb		1169		1100		915		1025		1150		1058

		4.0		נתונים (דלק)

		4.1		נפח מיכלים  כולל		US Gal.		88.8		106		41		62		83		95

		4.2		משקל דלק מירבי (לפי 6 ליברות לגלון)		Lb(F)		533		636		246		372		498		570

		4.3		נפח מיכלים  מקסימלי לשימוש		US Gal.		86.2		98		40		60		81		89

		5.0		נתונים (שונות)

		5.1		גובה טיסה מכסימלי		Ft		20000		18000		14000		16000		17500		20000

		5.2		שיעור נסיקה (בגובה פני הים)		FPM		1200		1225		1070		900		1400		1250

		5.3		מהירות הזדקרות		Knot		59		57		49		54		59		59

		5.4		מסלול נדרש להמראה		Ft		1329		700		800		1310		1020		1600

		5.5		מסלול נדרש לנחיתה		Ft		825		1550		1155		1014		1140		1100

		6.0		נתונים - מהירות ותצרוכת דלק  (גובה 8000 רגל)

		6.1		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 75% ו		Knot		160		184		145		155		180		192

		6.2		תצרוכת דלק (בהספק 75%)		Gal/H		16.2		16.2		10.5		11.4		17.8		15.7

		6.3		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		9.9		11.4		13.8		13.6		10.1		12.2

		6.4		מהירות  אמיתית בשיוט (בהספק 65% )		Knot		154		174		134		146		172		179

		6.5		תצרוכת דלק (בהספק 65%)		Gal/H		14.1		14.0		8.2		10.5		15.4		14.0

		6.6		מרחק ספציפי  (מרחק טיסה לגלון בהספק 75%)		NM/Gal		10.9		12.4		16.3		13.9		11.2		12.8

		7.0		בצועים-מספר מושבים וטווח  (עם מיכלים מלאים)

		7.1		משקל לשימוש ( עם מטען 100 ליברות)		Lb		536		364		569		553		552		388

		7.2		מושבים לשימוש (עם מטען 100 ליברות)		Pc		3		2		3		3		3		2

		7.3		טווח מירבי ( הספק 75%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		731		975		444		700		684		944

		7.4		טווח מירבי (הספק 65%, 45 דקות רזרבה)		N.M.		826		1088		553		725		776		1004

		8.0		בצועים- טווח  (עם 4 מושבים כל אחד 175 ליב)

		8.1		כמות דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		Lb		369		300		115		225		350		258

		8.2		משקל דלק  לשימוש (כבודה של 100 ליברות)		US Gal.		62		50		19		38		58		43

		8.3		טווח  (הספק 75%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		487		430		156		394		455		382

		8.4		טווח  (הספק 65%,  45 דקות רזרבה)		N.M.		556		491		213		412		523		416

		9.0		עלות מטוס

		9.1		תצורה לטיסת VFR		US$						187,000		190,000		289,400

		9.2		תצורה לטיסת IFR		US$		381,000		370,000		258,000		230,000		328,000		385,000

		10.0		עלות למייל טיסה (לפי 200 שעות בשנה)

		10.1		השקעה (6% מעלות מטוס לשנה )		$/NM		0.74		0.64		0.58		0.47		0.57		0.65

		10.2		הוצאות קבועות (לפי 4$ לכל גלון תצרוכת דלק)		$/NM		0.40		0.35		0.27		0.32		0.39		0.34

		10.3		הוצאות משתנות-דלק לפי 4$ לגלון		$/NM		0.37		0.32		0.24		0.29		0.36		0.31

		10.4		הוצאות משתנות-תחזוקה (לפי 53$ לשעת טיסה)		$/NM		0.34		0.30		0.40		0.36		0.31		0.30

		10.5		הוצאות משתנות- מנוע  ופרופ. (17$ לשעת טיסה)		$/NM		0.11		0.10		0.13		0.12		0.10		0.09

		10.5		ס"ה הוצאות למייל טיסה		$/NM		1.97		1.72		1.61		1.56		1.73		1.69

		11.0		השקעה לכל קשר (מהירות) ומייל (טווח)

		11.1		לכל קשר (בהספק 65%)		$/Knot		2,474		2,126		1,925		1,575		1,907		2,151

		11.2		לכל מייל (עם 4 מושבים מלאים והספק 65%)		$/NM		685		754		1213		558		628		927
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