טבלה לחישוב גובה צפיפותי
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השתמש בדוגמאות 1 ו 2  בטבלה כדי להבין את דרך השימוש בה
דוגמא 1:
נתון: גובה לחצי של הטיסה  9400 רגל.  הטמפרטורה בגובה זה-7ºC  .   הגובה הצפיפותי הוא 9000 רגל.

דוגמא 2: 

נתון: שדה בגובה לחצי 4900 רגל, הטמפרטורה בשדה  37ºC . מטוס הממריא בשדה זה יתנהג כאילו הוא נמצא בגובה 8100 רגל. 
כלל אצבע לשימוש אם אין בידיך את הטבלה :  עבור כל 1ºC  הפרש בין הטמפרטורה הסטנדרטית  לטמפרטורה שנמדדה הוסף או הורד  130  רגל לגובה הלחצי שבמכשיר. 
